

AccessPort使用說明  
要先確認沒有其他程式有對Priner的com port 進行連線


1. 開啟AccessPort，選擇設定



1. 設定Comport(Printer使用的comport)，設定好後按確定



3.確認連線完成，可以開始送指令。



1. 操作結束後按close結束連線

